**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PARAMETRÓW FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU   
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5T VAN BRYGADOWY**

**PODWOZIE POJAZDU:**

* rok produkcji 2025,
* wersja H3L4,
* pojedyncze koła na tylnej osi,
* kabina sześcio/siedmioosobowa
* skrzynia biegów manualna,
* silnik zasilany olejem napędowym o mocy min. 130 kM,
* napęd przedni lub tylny,
* hak holowniczy i 13-pinowym gniazdem elektrycznym min. 2.8 t na haku,
* lakier zwykły ciemnoniebieski (zbliżony lub równoznaczny z RAL 5002),
* poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów,
* układ stabilizacji toru jazdy,
* układ wspomagania kierownicy,
* funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym,
* komputer pokładowy,
* przystosowanie do rozruchu w -20°C (zawiera standardowy akumulator),
* system ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania,
* elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku,
* układ poprawiający stabilność na zakrętach,
* układ wspomagania awaryjnego hamowania,
* zbiornik AdBlue® min. 20 litrów,
* zbiornik paliwa min. 65 litrów,
* radioodtwarzacz,
* kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach,
* oświetlenie w kabinie w postaci lampek w podsufitce,
* wykładzina podłogi w kabinie – gumowa, łatwa w czyszczeniu,
* tapicerka materiałowa ciemna,
* zmywalne pokrowce na wszystkich siedzeniach,
* regulacja fotela kierowcy w 4 kierunkach, przesuw w przód i tył, pochylenie oparcia,
* siedzenie pasażera podwójne,
* zamki drzwi z centralnym zamykaniem sterowanym pilotem,
* opony wielosezonowe, segmentu minimum średniego,
* częściowe kołpaki kół,
* światła do jazdy dziennej,
* elektrycznie lub manualnie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,
* klimatyzacja – z przodu, filtr pyłkowy kabiny,
* 3 lub 4 osobowa ławka w drugim rządzie siedzeń,
* sygnalizator cofania – alarm akustyczny włączany wraz z biegiem wstecznym,
* kamera cofania,
* wzmocnione zawieszenie,
* podgrzewana szyba przednia,
* drzwi brygady z szybą otwierane po prawej stronie,
* drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane o kąt 270 st. bez okien,
* nadkola przeciw błotne z chlapaczami,
* przegroda pełna za drugim rzędem siedzeń,
* koło zapasowe,
* trójkąt ostrzegawczy,
* półka nad przednią szybą,
* oświetlenie wewnętrzne zabudowy LED z czujnikiem ruchu,
* belka świetlna światło pomarańczowe (pośrodku miejsce na napis),
* lampki ostrzegawcze LED migające (2 szt. nad tylnymi drzwiami),
* gniazdo wtykowe (zapalniczki) zamontowane z tyłu zabudowy po stronie wybranej przez Zamawiającego,
* lampa LED obrotowa oświetlająca pole robocze z tyłu pojazdu zamontowana w miejscu wybranym przez Zamawiającego,
* dodatkowe światło STOP,
* pięcioletnia gwarancja bez wyłączeń z limitem 120 000 km,
* utrzymanie pięcioletniej gwarancji po wykonaniu zabudowy przez licencjonowaną firmę.